……………………………….

pieczęć Wykonawcy

**FORMULARZ CENOWY**

**NA DOSTAWĘ I MONTAŻ URZĄDZEŃ WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW W SOŁECTWIE GMINY LESZNOWOLA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Plac zabaw w Starej Iwicznej przy ul. Rekreacyjnej** | | | |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia** | **Ilość szt.** | **Cena jednostkowa z montażem brutto** |
| **1.** | Huśtawka potrójna dzieci 0-14 lat. Elementy: stal ocynkowana i malowana proszkowo, tworzywo sztuczne HDPE.  Urządzenie betonowane w gruncie. Siedzisko płaskie, siedzisko kubełkowe, siedzisko Bocianie Gniazdo.  Siedzisko Bocianie Gniazdo certyfikowane z lin z rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu, średnica kosza minimum 1 metr. Łańcuchy i zawiesia ze stali nierdzewnej.  Wymiary min. 6,0 x 2,3 x 2,4 m, wymiary ze strefą min. 7,5 m x 6,0 m. | **1 szt.** |  |
| **2.** | Sprężynowiec dla mniejszych dzieci 0-14 lat. Elementy: stal ocynkowana i malowana proszkowo, tworzywo sztuczne HDPE. Certyfikowana sprężyna  Urządzenie betonowane w gruncie. Wymiary min. 0,9 x 0,5 x 0,8 m, wymiary ze strefą min. 3,10 x 2,50 m. | **1 szt.** |  |
| **3.** | Piaskownica sześciokątna 0-14 lat. Elementy: stal ocynkowana i malowana proszkowo, tworzywa sztucznego HDPE.  Siedziska z HDPE w narożnikach i po obwodzie piaskownicy.  Urządzenie betonowane w gruncie. Wymiary min. 3,0 x 3,45 x 0,35 m, wymiary ze strefą min. 5,0 x 5,45 m. | **1 szt.** |  |
| **Razem** | | |  |
|  | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Plac zabaw w Janczewicach przy ul. Jedności 99** | | | |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia** | **Ilość szt.** | **Cena jednostkowa z montażem brutto** |
| **1.** | Zestaw zabawowy dla grupy wiekowej 3 – 14 lat. Wymiary min. 9,4 m x 6,5 m x 3,3 m. Zestaw zawiera: 1 x wieża z daszkiem dwuspadowym, 2 x wieża bez daszka, schodki wejściowe z barierą modułową HDPE, most linowy z podestem stałym, balkonik, wejście otworowe z HDPE w formie gwiazdki, wejście wspinaczkowe, rurka strażacka, drabinka w świetle wieży, przejście tubowe, zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej x 2 (HIC 1,0 m i 1,2 m).  Materiały: tworzywo kolorowe HDPE, stal ocynkowana i malowana proszkowo, liny z rdzeniem stalowym, antypoślizgowe płyty podestowe z tworzywa sztucznego typu Anty Skid. | **1 szt.** |  |
| **2.** | Huśtawka potrójna dzieci 0-14 lat. Elementy: stal ocynkowana i malowana proszkowo, tworzywo sztuczne HDPE.  Urządzenie betonowane w gruncie. Siedzisko płaskie, siedzisko kubełkowe, siedzisko Bocianie Gniazdo.  Siedzisko Bocianie Gniazdo certyfikowane z lin z rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu, średnica kosza minimum 1 metr. Łańcuchy i zawiesia ze stali nierdzewnej.  Wymiary min. 6,0 x 2,3 x 2,4 m, wymiary ze strefą min. 7,5 m x 6,0 m. | **1 szt.** |  |
| **3.** | Sprężynowiec dla mniejszych dzieci 0-14 lat. Elementy: stal ocynkowana i malowana proszkowo, tworzywo sztuczne HDPE. Certyfikowana sprężyna  Urządzenie betonowane w gruncie. Wymiary min. 0,9 x 0,5 x 0,8 m, wymiary ze strefą min. 2,95 x 2,50 m. | **1 szt.** |  |
| **Razem** | | |  |
|  | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Plac zabaw w Lesznowoli przy ul. Okrężnej** | | | |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia** | **Ilość szt.** | **Cena jednostkowa z montażem brutto** |
| **1.** | Karuzela tarczowa dla grupy wiekowej 3 – 14 lat. Wymiary ze strefą: Średnica - 5,5 m, wysokość urządzenia 0,8 m z fundamentem min. 0,8 m. Materiały: siedziska tworzywo kolorowe HDPE, podest blacha aluminiowa ryflowana, górna rama łącznie z podstawą pod siedziska ze stali nierdzewnej, konstrukcja podstawy - stal ocynkowana i malowana proszkowo, bezobsługowy system łożyskowania. | **1 szt.** |  |
| **2.** | Huśtawka wagowa metalowa dla grupy wiekowej 3-14 lat. Wymiary ze strefą: 4,8 m x 2,4 m Materiały: rura gięta ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, gięte rączki w kształcie koła do trzymania, siedziska z tworzywa HDPE, podwójne łożyskowanie w korpusie ze stali nierdzewnej, bezobsługowe, odbojniki amortyzujące uderzenie ramion huśtawki w ziemię. | **1 szt.** |  |
| **3.** | Huśtawka potrójna dzieci 0-14 lat. Elementy: stal ocynkowana i malowana proszkowo, tworzywo sztuczne HDPE.  Urządzenie betonowane w gruncie. Siedzisko płaskie, siedzisko kubełkowe, siedzisko Bocianie Gniazdo.  Siedzisko Bocianie Gniazdo certyfikowane z lin z rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu, średnica kosza minimum 1 metr. Łańcuchy i zawiesia ze stali nierdzewnej.  Wymiary min. 6,0 x 2,3 x 2,4 m, wymiary ze strefą min. 7,5 m x 6,0 m. | **1 szt.** |  |
| **4.** | Sprężynowiec dla mniejszych dzieci 0-14 lat. Elementy: stal ocynkowana i malowana proszkowo, tworzywo sztuczne HDPE. Certyfikowana sprężyna Urządzenie betonowane w gruncie. Wymiary min. 0,9 x 0,3 x 0,8 m, wymiary ze strefą min. 2,95 x 2,50 m | **1 szt.** |  |
| **Razem** | | |  |
|  | | |  |

**Oferujemy przedłużenie okresu gwarancji o: ………………………...… (ilość miesięcy)**

**Skrócenie terminu wykonania zamówienia o: …………………………….** **(ilość dni)**

Oświadczamy, iż przedmioty zamówienia:

a) są fabrycznie nowe, wolne od wad,

b) są zgodne z opisem w tabeli powyżej,

c) są wolne od obciążeń prawami osób trzecich,

d) posiadają certyfikaty obowiązujące na terenie UE, wydane przez jednostki posiadające akredytację PCA (Polskiego Centrum Akredytacji). Dostosowane do dzieci w wieku 0-14 lat i 3-14 lat i spełniające wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz zgodne z obowiązującymi normami. Wyżej wskazane dokumenty dostarczymy do zamawiającego w dniu dostawy i montażu przedmiotu zamówienia.

e) posiadają niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim,

f) posiadają gwarancję jakości.

W okresie gwarancji zobowiązujemy się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego (listem lub e-mailem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

Zapewnimy na koszt własny i ryzyko załadunek, transport, rozładunek dostarczonych urządzeń w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Zobowiązujemy się, iż dokonamy montażu, złożenia dostarczonych urządzeń we wskazanym miejscu, przy czym datą odbioru będzie przekazanie urządzeń złożonych i zamontowanych.

Zobowiązujemy się zawiadomić przedstawiciela Zamawiającego z trzydniowym wyprzedzeniem o terminach dostawy i montażach.

…….………………………………… ………………………………….

(miejscowość, data) (podpis)